別記１１－２

水噴霧消火設備点検表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検項目  | 点検内容  | 点検方法  | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| 水 源 | 水槽等  | 漏水等の有無  | 目視  |   |   |
| 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 水量・水状  | 水量（位）の適否  | 目視  |   |   |
| 障害となる浮遊物、沈殿物等の有無  | 目視  |   |   |
| 給水装置  | 腐食、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 呼 水 装 置 | 呼水槽  | 漏水等の有無  | 目視  |   |   |
| 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 水量、水状の適否  | 目視  |   |   |
| バルブ  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 開閉状態及び機能の適否  | 手動確認  |   |   |
| 自動給水装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 減水警報装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 加 圧 送 水 装 置 | 電動機  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無  | 目視又はハンマーテスト  |   |   |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無  | 作動確認  |   |   |
| 内　燃　機　関 | 本体  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落 等の有無  | 目視又はハンマーテスト  |   |   |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視  |   |   |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無  | 作動確認  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 加 圧 送 水 装 置 | 内　燃　機　関 | 燃料タンク | 漏えいの有無  | 目視  |   |   |
| 腐食、変形等の有無  | 目視  |   |   |
| 量の適否  | 目視  |   |   |
| バルブの開閉状態及び機能の適否  | 手動確認  |   |   |
| 潤滑油  | 著しい汚れ等の有無及び量の適否  | 目視  |   |   |
| 蓄電池  | 腐食、変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 電解液量の適否  | 目視  |   |   |
| 端子電圧の適否  | 電圧測定  |   |   |
| 動力伝達装置 | 腐食、変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 起動装置 | 腐食、変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 回転数の適否  | 回転計の指針確認  |   |   |
| 冷却装置  | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否  | 目視  |   |   |
| 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 給排気装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 周囲に可燃物等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| ポンプ | 腐食、変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 固定ボルト等のゆるみ及び脱落等の有無  | 目視及びハンマーテスト  |   |   |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 著しい漏水の有無  | 作動確認  |   |   |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無  | 作動確認  |   |   |
| 流量及び圧力の適否  | 目視  |   |   |
| 連成計等の指示状況  | 作動確認  |   |   |
| 起動装置  | 操作部周囲の障害物の有無  | 目視  |   |   |
| 標識の取付状況、損傷、汚損等の有無及び記載事項の適否 | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 電 動 機 の 制 御 装 置 | 制御盤  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 操作管理上の支障の有無  | 目視  |   |   |
| 電源電圧  | 電圧の指示状況  | 目視  |   |   |
| 電源灯の点灯状況  | 目視  |   |   |
| スイッチ類  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視  |   |   |
| 開閉状態  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| ヒューズ類  | 損傷、溶断等の有無  | 目視  |   |   |
| 種類、容量の適否  | 目視  |   |   |
| 予備品の有無  | 目視  |   |   |
| 継電器  | 端子のゆるみ、脱落等の有無 | 目視  |   |   |
| 接点の焼損等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 結線接続  | ゆるみ、脱落等の有無  | 目視  |   |   |
| 被覆の損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 配　管　等 | バルブ類（選択弁及び一斉開放弁を含む。）  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 開閉状態及び機能の適否  | 手動確認  |   |   |
| ろ過装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| ろ過網の破損、異物の堆積等の有無  | 目視（取り外して行う。）  |   |   |
| 配管（可撓部を含む。）  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 塗装状況及び腐食の有無  | 目視  |   |   |
| 漏えいの有無  | 目視（放射試験の際確認）  |   |   |
| ドレンピットの損傷等の有無 | 目視  |   |   |
| 噴霧ヘッド  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 取付け角度の適否  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 予 備 動 力 源 | 　　　　　自 家 発 電 設 備 （ 内 燃 機 関 を 含 む 。）  | 本体  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 固定ボルト等のゆるみ、脱落等の有無  | 目視又はハンマーテスト  |   |   |
| 軸受部、回転部等の給油状況 | 目視  |   |   |
| 異音、異常振動、異常発熱等の有無  | 作動確認  |   |   |
| 絶縁抵抗値の適否  | 絶縁抵抗計による 測定  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 燃料タンク  | 漏えいの有無  | 目視  |   |   |
| 腐食、変形等の有無  | 目視  |   |   |
| 量の適否  | 目視  |   |   |
| バルブの開閉状態及び機能の適否  | 手動確認  |   |   |
| 潤滑油  | 著しい汚れ等の有無及び量の適否  | 目視  |   |   |
| 蓄電池  | 腐食、変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 電解液量の適否  | 目視  |   |   |
| 端子電圧の適否  | 電圧測定  |   |   |
| 冷却装置  | 冷却水の漏水の有無及び水量、水状の適否  | 目視  |   |   |
| 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 給排気装置  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 周囲に可燃物等の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 蓄電池設備  | 変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 端子ボルトのゆるみ等の有無 | 目視  |   |   |
| 電解液量の適否  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| 予備動力源 | 起動装置  | 腐食、変形、損傷等の有無  | 目視  |   |   |
| 操作部周囲の障害物の有無  | 目視  |   |   |
| 機能の適否  | 作動確認  |   |   |
| その他  |   |  |   |   |